
多功能感官輔療教室採購案需求說明書
ㄧ、 採購案名稱：多功能感官輔療教室。
2、 工作範圍：教學大樓C210教室。
3、 工程標的：詳細內容請參考第六項需求規範，並請詳填各項報價總表及明細表，總報價不得高於本案公告預算，否則不得作為決標對象。廠商須依其專業規劃設計，增列說明書不足處，如有其他新增項目，請於報價總表及明細表增列表格，敘明報價項目、數量、金額等。
4、 本次購案採公開徵求企劃書，由投標廠商自行依現況規劃。
5、 企劃書格式、內容：
（1） 企劃書書面資料一式10份。
（2） 企劃書格式：應編排目錄、頁次等，字體以標楷體為主，章名使用標楷體16號，節名使用標楷體15號，內文使用標楷體14號，但表格內之字體大小不受此限。以A4格式紙，双面列印，中文橫式自左至右，加封面並裝訂左側成冊，圖表可用A3紙張製作，並摺成A4尺寸。
（3） 企劃書總頁數(不含封面、目錄及附件)以30頁為原則(單面印製1張計1頁；雙面印製1張計2頁)。投標廠商不必製作模型，以圖面及文字說明為主，需繪製彩色3D情境模擬圖及各項施工詳圖。
（4） 企劃書內容(列為契約書之一部分)：

1. 公司現況
2. 公司實績（曾經執行過之實績說明。）
3. 工程規劃設計（現況調查、設計意向、及詳細施工說明。）
4. 預定工作進度（施工步驟、施工時程。）
5. 回饋計畫。
6、 需求說明：如附件
7、 施工前承攬商必須參照公共工程施工規範、到現場實際了解規劃設計 及列出所須材料清單等，以免施工錯誤；在工作進行中，本校人員或使用單位如發現施工不當或與設計圖、施工說明書不符時，無論已否完成，均應拆除重作，因此蒙受的損失應由承攬廠商負責賠償。
8、 本合約單價包含完成該項工作所必須附屬作業，如相關設備電源配置。
9、 請廠商自行評估現況及施工法，以對學校最有利及節省日後維護成本、維修簡單之方法提出簡報及施工。
九、工作結算及付款辦法：本工程係以總價決標，總價結算方式辦理結算。經正式驗收合格後一次付清款。
十、保固期限：
（一）自正式驗收合格之日起由廠商保固2年。
（二）承包商須於驗收合格後，繳交契約總額百分之五的保固保證金，保固期滿，且無待解決事項後，無息發還保固保證金。
十一、驗收：
（一）施工完成後，承攬商須以書面報告請本校派員驗收，並附全部檢驗記錄
及自主檢查表一式參份，以供本校驗收人員施行逐項驗收時之參考。
（二）其他依本校驗收規定辦理。
十二、規定事項：
（1） 承攬商必須具備充分之施工、校正機具設備，並能機動調派人員，配合
工作量於期限內完成。
（2） 本校部門為協調相關工作之進度，得要求承攬商無償配合修正施工預定進度。
（3） 施工中之圖樣必須，小心保管，每日收工時應予整理妥當，不可污損。
（4） 本工作涉及之圖件、資料及現場設施承攬商須負保密責任，不得任意宣洩。
（5） 如有工程圖時，承攪商須確實遵照工程圖施工，施工時如遇障礙、困難，應先向本校人員報告，由本校人員解決。
（6） 承攬商施工期間亦須配合遵循相關之環保法規，確實執行施工污染防制措施，改善環境品質。
（7） 本校不舉辦工地說明會及標前說明會議，投標廠商須詳閱相關文件、施工規範說明書等內容，並自行到校勘查和了解現場工地的情況，確定能順利的執行完成本工作。決標後投標商不得要求賠償任何因”疏忽調查和未了解現場工地的情況”而產生額外費用，其費用由投標商自行負責。
（8） 本施工規範說明書未盡事宜，經協商同意後，由本校解釋。
附件採購規格書
1、 電力配置要求:
(1) 建置空間電力迴路必須重新計算上課所需電力，並進行電力線路整理及配置，所有電器全數開啟後應符合餘裕電力負載20%以上，避免過載跳電或線路過熱產生危險。
(2) 配置要求整建空間電力必須有獨立總開關，其下配置各處之分電開關，需設置迴路開關，並加裝漏電斷路器及節電設計。
(3) 所使用之燈具必須為LED或T5等節能省電燈具。
(4) 電線使用必須使用2.0mm以上台灣製造之單蕊線(如太平洋或同等品)。
2、 建置須求(空間可能與現況略有出入，有意承作廠商需現場勘查丈量):
3、 防火及監視安全要求:
(1) 使用材料及防火偵檢措施，必須符合消防法規，裝修所使用建材必須提具通過防火檢驗合格證明。
(2) 應於符合消防法規之位置配置滅火器及緊急照明逃生指示牌。
(3) 監視系統:裝修施工須含既有監視系統線路之標示及整理。
4、 網路配置要求:
(一) 整修後之區域內，每一隔間必須有網路管線配置，原空間的網點要保留，如須配合整修移動位置，要保持其正常運作，並張貼標籤及提供位置圖。
(二) 在每一隔間之牆面上必須至少一組以上之網路及電源接孔配置。
(三) 整修後之區域內，如有配置無線網路設備，在整建區域內無線網路覆蓋率須達100%。
5、 其他事項:
(1) 本工程重新施工之走廊或樓梯間等暫時行經區域，必須使用自動感應開關，以達節能要求。
(2) 須於本案裝修區域各空間，規劃融合設計風格之牌示系統，標示各樓層空間編號及名稱(中英文對照)，方便指引使用。
(3) 各裝修之內部空間應含窗簾裝設。
(4) 參與投標廠商進行簡報時，必須檢附空間設計平面圖及施工期程圖，得標承作廠商之各區域施工期程及空間供劃，應依經本校同意或修正後施工，並將全案簡報及修正前後之完整電子檔案5份及施工前後之各空間比對照片、驗收缺失改善前後比對照片5份，送交總務處營繕組。
(5) 本工程建置之所有硬體保固須達二年以上，漏水處理之保固須達五年以上。
(6) 本案裝修施工，得標廠商應依消防法規及相關辦法辦理，並應投保工程保險，如未依規定衍生工安、行政處分或罰鍰，由得標廠商負責及負擔。
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