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	項目
	品牌
	規格
	數量
	備註

	1
	全式天花板
	1.防火性：矽酸鈣板主要由無機質材料組成，採特有製程生產，具有相當優異之防火/耐燃性能
4.抗潮性：長期受潮不變質，適合台灣熱帶型氣候特性，具有與木材相同之調節機能。
5.安定性：材質穩定性極佳，對於溫度及濕度的脹縮變化極微。	
6.施工性：質輕，安裝施工容易，可以使用一般木工工具裁切即可，可以自攻螺絲固定於輕鋼架或以上膠，風槍打釘方式固定木框架。
7.環保性：100%不含石棉纖維，不會對人體及環境產生危害。
8.抗擘癌：對於壁癌具有抵抗性，壽命長，永不腐爛。
9.加強性：採30*36mm集成角材，甲醛含量等於F3級，加強矽酸鈣板與壁面固定性。
10.含全室油漆工程
(1) 所謂油漆材料應為該類材料之最佳品，其品質須符合國家標準（有「正」字標記者） 
(2) 油漆應以製造廠原裝運至工地，容器上應附以製造廠之標籤，載明規格，材料應儲存於能保持乾淨且防護冷，熱天氣影響之場所。沾油或染漆之爛布、廢物等應儲放於有蓋之金屬罐內或遠離工地。
	1式
	

	3
	地板打含預埋電
	1.配合硬體設備走線位置需地板打含預埋電管
	1式
	

	4
	學生桌
	[image: ]
	9 張
	

	5
	學生椅
	1. 尺寸：500(W) X 550(D) X 800(H) mm
2. 腳架加工一體成型，無接縫焊接
3. 椅子表面鋼管部份為高級粉體烤漆，耐酸鹼
4. 腳墊以尼龍製造，搭配TPU腳墊蓋，具有防滑、防刮、連結功能
5. 產品結構度符合ANS/BIFMA X5.1測試標準
	43張
	

	6
	窗簾
	1. 電動對開軌道
2. 防焰材質
3. 採用舞台用軌道
4. 含縫制費用與按裝
	1式
	

	7
	環控主機
	1. 具4組紅外線/串列輸出埠。
2. 具3組RS232/RS422/RS485埠，傳輸速度可達115,200。
3. 具4組數位輸入輸出埠，可檢知外部短路訊號或數位訊號。
4. 具4組獨立常開，至少可達750mA，28VAC/24VDC繼電器埠。
5. 前面板具各式控制埠功能LED燈指示，以檢視設備運作狀況。
6. 處理器速度可達404 MIPS。
7. 具512MB以上記憶體，最大還可擴充至4GB。
8. 具備ICSNet高速連接埠及Axlink一般連接埠，可銜接各式控制面板及擴充模組。ICSNet最遠可傳輸1,000呎，Axlink最遠可傳輸3,000呎。
9. 處理器上直接提供True 10/100baseT Ethernet網路連結埠。
10. 執行程式為嵌入式架構（Embedded），處理器上直接提供程式儲存及運算，並提供適當之人機操作介面。不需透過另一視窗架構之PC與之連結並操控之，以防止整體系統有當機之虞慮。
11. 微電腦環控主機與微電腦環控主機透過程式的編寫及乙太網路的連結，可相互溝通及控制，以提供系統往後擴充聯控之需求。
12. 內建網頁伺服器Web Server，支援HTML及JAVA，可將原本觸控面板畫面輕鬆轉成網頁。使用者只需使用任一形式網頁瀏覽器Web Browser（如透過電腦、PDA、行動電話等器材之MicrosoftTM IE網頁瀏覽器），透過網際網路即可與之連線並具備原觸控面板所有使用功能。對於HTTP、FTP、TELNET等伺服器架構提供高安全性保護，可設定使用者授權進入層級及群組授權進入層級。本地控制不受網路品質影響，且能將網路斷線之訊息顯示於操作面板上，及自動連接網路以保通訊無礙。
13. 全功能DHCP/DNS支援。
14. 程式碼可再由機器本身下載至電腦，以提供日後維護及更改使用。但可設定密碼Password保護，以防止不當更改。可直接透過乙太網路，利用網際網路傳輸來更改程式內容，而不需程式設計師親自到場服務以縮短維護時間達到即時服務功能。
	1台
	

	10
	無線觸控面板
	1) 9.7 吋 (對角線) LED 背光鏡面寬螢幕
2) 2048 x 1536 像素 
3) 1GHz Apple A8 雙核心處理器，16GB
4) 支援多種語言文字顯示
5) 500 萬像素 CMOS / 120 萬像素 CMOS
6.含環控授權控制軟體
	1長
	

	10
	環控程式撰寫
	1..可控制投影機、顯示器AV影音矩陣切換器之切換及配對。
3.可控制投影機之開關及輸入訊號選擇。
4.依照各戶之需求做成中文化介面控制，方便使用者使用
5.可控制電動窗簾開、關
	1式
	

	10
	無線基地台
	1. 符合最新　IEEE 802.11n (draft 2.0 ) 無線標準
2. 通過Wi-Fi N draft 安全與相容性認證
3. 通過Vista 作業系統相容性認證
4. 提供比802.11g、MIMO、High Power 無線產品更高之無線傳速率與更廣之無線涵蓋範圍
5. 內建4個 高速10/100Mbps 乙太網路埠
6. 內建NAT功能：允許多台電腦與網路設備共同分享網際網路連線
7. 內建防火牆功能保護您網路安全
8. 提供中文化網頁式管理介面
供網路設定精靈快速完成網路設定
	1台
	


註補充說明：
一、廠商參與投標時應依設備規範採用符合設備規範或功能效益優於設備規範（同等品）之設備參與投標。
二、廠商得自行至單位堪察場地及正確估算所有項目,決標後不得以任何理由追加金額
三、投標時所附之資格、規格證件資料如為影本，應加註『與正本相符』文字,並均須加蓋公司及負責人章，得標時將列為契約文件，原廠型錄（或技術手冊）不得變造，投標廠商如以變造之文件型錄投標，依政府採購法，第五十條第一項及第二項規定辦理，開標前發現者，所投之標不予開標，於開標後發現者，不予決標該廠商，決標或簽約後發現者，撤銷決標解除契約，沒收押標金或保證金，並負法律責任。
四、投標廠送審之型錄請自行驗證，開標當時不得補件，若提供之資料不夠明細，以致本單位無法正確審查時，視為規格不符處理，投標廠商不得異議。
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