（表格五）

台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	  喇叭

	數        量
	   2台

	規       格       說      明

	1.二音路音箱喇叭。 
2.頻率響應:55Hz-20KHz(±10%)。 
3.承受功率:250W(±10%)。
4.靈敏度:94dB(±10%)。
5.輸入阻抗:8歐姆(±10%)。
6.含2年以上保固。
7.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	功率混音機

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.yamaha EMX512SC 功率混音機 (或類似功能相同之品項)。  
2.耗電量550W。  
3.尺寸：寬442.5mm、高284mm、深264mm(±10%) 。 
4.含2年以上保固。
5.必須檢附2015年以後出廠證明。


	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   金盃鼓

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.meinl m-adj3-lb(或類似同功能之品項)。 
2.尺寸：13寸(±10%)。 
3.高度：26寸(±10%)。 
4.材質：桃花心木(或類似材質) 。
5.含袋。
6.含2年以上保固。
7.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   金盃鼓

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.meinl m-adj3-lb(或類似同功能之品項)。
2.尺寸：12寸(±10%)。 
3.高度：24寸(±10%)。
4.材質：桃花心木(或類似材質)。 
5.含袋。
6.含2年以上保固。
7.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   行動式喇叭系統

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.BEHRINGER PPA500BT行動式喇叭系統(或類同此功能之產品)
2.揚聲器數量2 
3.混頻器通道數量6 
4.含2年以上保固。
5.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   混音器

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.Mixer yamaha mg16xu(或有類似功能之品項)。 
2.16-頻道混音台(±10%)。 
3.4群組+1立體聲群組。
4.4輔助(包括FX)。 
5.1-旋鈕壓縮器。
6.單音輸入PAD開關 
7.+48V 幻象電源 。
8.內部萬用型電源供應器世界通用。
9.含機架固定組。
10.金屬外殼。
11.含2年以上保固。
12.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   電木兩用吉他

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1. 琴格數20。
2.64.3cm(±10%)。 
3.EQ前級 / 拾音器：Fishman Isys III System與主動式面板前級與內建調音器，
可調整音量，低頻，中頻，高頻。
4.原木色或咖啡色。 
5.含2年以上保固。
6.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   喇叭組

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.400I 喇叭一對。 
2.Tenlox/D-103 麥克風(內附)。
3.標準喇叭架2支。
4.Shure SM58-SE麥克風2支(或類同此功能之品牌)。 
5.MK-120P麥克風架2支(或類同此功能之品牌)。
6.10M麥克風線2條。
7.含2年以上保固。
8.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   被動式喇叭

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.YAMAHA A12 12吋 (或有相同功能之品項)。 
2..喇叭單體 : 12吋低音 , 1吋號角式高音。
3.輸入端子 : Speakon x1 , Phone x1 
4.尺寸 : 寬425mm x 高575mm x 深323mm(±10%)。 
5.重量 : 15公斤(±10%)(單支)。
6.含2年以上保固。
7.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   混音器

	數        量
	1台

	規       格       說      明

	1.16輸入2/2母線調音台。
2.英式均衡器。
3.24比特多種效果處理器。
4.USB錄音界面和energyXT2。
5.含2年以上保固。
6.必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	



第  1  頁


共  10  頁





第  2  頁


共  10  頁





第  3  頁


共  10  頁





第  4  頁


共  10  頁





第  5  頁


共  10  頁





第  6  頁


共  10  頁





第  7  頁


共  10  頁





第  8  頁


共  10  頁





第  9  頁


共  10  頁





第  10  頁


共  10  頁








