（表格五）

台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   專業水肺潛水裝備組

	數        量
	6組

	規       格       說      明

	一、調節器：
1. 密封式平衡隔膜設計。2. 高壓孔:二個或以上。3. 中壓孔:四個或以上。
4. 材質：黃銅主體鍍鎳。5. 高壓平衡。6. 抗壓力下降氣動不鏽鋼彈簧。
7. 抗磨擦及腐蝕特性。8. 橡膠保護層。9. 流量：2100 公升/分鐘(±3%)。
10. 二級頭。11. 大清洗按鈕設計。12. 防劃傷設計。13. 可拆卸三向排氣無需工具。
14. 減磨層
二、備用二級頭：
1. 大清洗按鈕設計。2. 防劃傷設計。3. 安全卡榫式設計。
4. 可拆卸三向排氣無需工具。5. 減磨層
三、訓練專用三用錶：
1. 含深度錶、壓力錶、指北針，須為三錶合一之組合式儀錶。2. 殘壓錶：最大壓力 400Bar (5000psi)。
3. 深度錶：最大深度 70M (220ft)。4. 鏡面螢光顯示功能。
5. 高韌度錶套。6. 錶面耐壓深度：150M (500ft)。
7. 記測單位選擇：公制或英制。8. CE 認證：CE UN1 EN250 & EN13949。9. 附中壓管。
四、套腳式蛙鞋：
1. 尺寸：60x20cm (含以上)。2. 材質：氯丁橡膠。
五、潛水呼吸管：
1. 設有下排水閥設計。防浪上排水頭。2. 可調整固定夾扣與面鏡結合
六、潛水專用面鏡：
1. 雙鏡片設計。2. 可微調固定頭帶設計。3. 矽膠裙狀包覆鏡框。
七、投標時請檢附型錄，以利審查。
八、含2年以上保固。
九、必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	


台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   輕艇水球競賽級專用艇

	數        量
	2組

	規       格       說      明

	一、輕艇水球競賽級專用艇(每艘配專用艇袋、槳及專用防水裙各1) 專用艇： 
1.材質: Carbonprepreg 等級。
2.艇長：298cm(含)以下。 
3.艇寬：58.5cm(含)以下。 
4.艇重：9kg±0.5kg。 
5.適用選手體重: 76~96 KG 。
6.前上甲板無導流槽 
7.符合國際輕艇總會最新輕艇水球規則及國際錦標賽規範。 
8.船艇須為 2016 年以後出廠新品，並提供相關證明。
9.符合 2016 年最新 ICF(國際輕艇總會)認證之船艇。
二、專用艇袋： 
1.材質: 400 丹以上尼龍布。 2.艇包長：305cm(含)以上。 
3.艇包最寬：73cm(含)以上。 4.內有防撞夾層。 
5.附提把、雙拉鍊、背帶。專用碳纖維槳 每組槳重量: 775g±5g。槳葉：
(1)材質 Carbon pre-preg (2)槳葉邊緣內嵌 Kevlar 強化 (3)槳葉面積 700cm2 ±0.5 cm2 
(4)槳葉最寬 20cm±0.5cm (5)槳葉最長 47cm±0.5cm  
(6)杓形槳葉,葉面中央無龍骨突起；槳桿：(1)材質 Carbon & Kevlar 強化 (2)直徑 29mm±0.5mm 
(3)長度 110cm±0.5m (4)重量 205g±5g。
三、輕艇水球專用防水裙：
1.材質: Neoprene with Kevlar強化 。 
2.防水蓋圓周170±1%公分 。 
3.彈力繩直徑1cm ±1% 。 
4.Kevlar 強化寬度9±1%公分,範圍為防水蓋周邊一整圈 。 
5.防水蓋內層加強止滑膠寬度5±1%公分, 範圍為防水蓋周邊一整圈 。 
6.防水蓋內層車縫線加強防水層寬度2±1%公分 。 
7.裝卸環長度13±1%公分。 
8.提供S.M.L三個尺寸供選擇 。 
四、含2年以上保固。
五、必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	


台北海洋技術學院採購規格表
	標的名稱
	   直立式衝浪板

	數        量
	2個

	規       格       說      明

	直立式衝浪板 
1.長290CM、寬84CM(±10%)。
2.FRP(玻璃纖維)材質，內外發泡。
3.含2年以上保固。
4.必須檢附2015年以後出廠證明。


	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	


