（表格五）

台北海洋科技大學採購規格表
	標的名稱
	   專業水肺潛水裝備組

	數        量
	6組

	規       格       說      明

	一、調節器：
1. 密封式平衡隔膜設計。2. 高壓孔:二個或以上。3. 中壓孔:四個或以上。
4. 材質：黃銅主體鍍鎳。5. 高壓平衡。6. 抗壓力下降氣動不鏽鋼彈簧。
7. 抗磨擦及腐蝕特性。8. 橡膠保護層。9. 流量：2100 公升/分鐘(±3%)。
10. 二級頭。11. 大清洗按鈕設計。12. 防劃傷設計。13. 可拆卸三向排氣無需工具。
14. 減磨層
二、備用二級頭：
1. 大清洗按鈕設計。2. 防劃傷設計。3. 安全卡榫式設計。
4. 可拆卸三向排氣無需工具。5. 減磨層
三、訓練專用三用錶：
1. 含深度錶、壓力錶、指北針，須為三錶合一之組合式儀錶。2. 殘壓錶：最大壓力 400Bar (5000psi)。
3. 深度錶：最大深度 70M (220ft)。4. 鏡面螢光顯示功能。
5. 高韌度錶套。6. 錶面耐壓深度：150M (500ft)。
7. 記測單位選擇：公制或英制。8. CE 認證：CE UN1 EN250 & EN13949。9. 附中壓管。
四、套腳式蛙鞋：
1. 尺寸：60x20cm (含以上)。2. 材質：氯丁橡膠。
五、潛水呼吸管：
1. 設有下排水閥設計。防浪上排水頭。2. 可調整固定夾扣與面鏡結合
六、潛水專用面鏡：
1. 雙鏡片設計。2. 可微調固定頭帶設計。3. 矽膠裙狀包覆鏡框。
七、投標時請檢附型錄，以利審查。
八、含2年以上保固。
九、必須檢附2015年以後出廠證明。

	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	


台北海洋科技大學採購規格表
	標的名稱
	   直立式衝浪板

	數        量
	2個

	規       格       說      明

	直立式衝浪板 
1.長290CM、寬84CM(±10%)。
2.FRP(玻璃纖維)材質，內外發泡。
3.含2年以上保固。
4.必須檢附2015年以後出廠證明。


	請購單位人員
	日期
	請購單位主管
	日期

	
	
	
	


